MyDean E7 行車記錄器韌體(Firmware)更新檔

發 佈 日 期：28/6/2018

檔 案 版 本：e7\_ff\_2.3.6

適 用 機 型：E7

檔 案 大 小：14MB

**更 新 步 驟：**

1. 請先預備一張空白的Micro SD卡 (已格式化的)。
2. 把下載檔案進行解壓，完成解壓縮程序後會見到一個Fex 格式的檔案。
3. 把有關檔案複製入預備好的Micro SD卡 內。
4. 完成以上步驟後，請把該記憶卡放入行車記錄儀。
5. 放入後記錄儀會發出韌體更新語言提示，同時進行更新過程。

\*更新過程中請勿移除電源

1. 完成更新後，記錄儀會開始進行錄影工作。

**更 新 內 容：**

1. 改善記錄儀與手機連接穩定性
2. 影片內會加上錄影時汽車車電電壓